(붙임 1)

분당서울대학교병원 의료기기연구개발센터 공동연구실 입주 신청서
기관명		대표자
소재지		전화번호
신청 연구실	공동연구실: __실	식약처 고시 품목명 (품목코드)
공동연구 의료진 소속(진료과)		공동연구 의료진 성명
연구과제명
사용신청 기간 (최소 3개월)	~
신청 구비서류	1. 공동연구실 입주 신청서(붙임1) 2. 공동연구실 운영계획서(붙임 2) 3. 위탁연구계약서 사본 4. 사업자등록증 사본 ※ 본 서류 제출 완료일로부터 7일 이내에 심의하여 의뢰 기업에 통보
분당서울대학교병원 의료기기연구개발센터의 공동연구실에 입주하고자 본 신청서를 제출하오니 심사하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 의료기기연구개발센터장 귀하

(붙임 2)

공동연구실 운영계획서

기업명	(한글)	대표자	(성명)
	(영문)		(연락처)
법인등록번호		작성자	(성명)
			(연락처)
사업자번호
			(이메일)
홈페이지		설립일		년 월 일
e-Mail		상시근로자수		명

의료기기연구개발센터장 귀하

□ 귀사에서 제출한 본 운영계획서는 분당서울대학교병원 의료기기연구개발센터 공동연구실 입주기업 선정의 근거자료이므로 사실대로 정확하게 작성하여 주시기 바랍니다.

(기재내용과 실제사실이 다른 경우 불이익을 받을 수 있음)

□ 본 양식으로 설명이 부족하거나 내용을 추가하고자 할 경우 관련자료를 첨부하여 주시기 바랍니다.

Ⅰ. 기업 현황

1. 일반현황

기 업 명					대표자 성명
설립일				년 월 일	주생산품목
소재지		본사		( - )				전화 : ( ) 팩스 : ( )					자가/ 임대
		공장		( - )				전화 : ( ) 팩스 : ( )					자가/ 임대
		부설 연구소		( - )				전화 : ( ) 팩스 : ( )					자가/ 임대
상시근로자수 (명)			분야별	임원( ), 연구개발직( ), 사무직( ), 생산기능직( ), 기타( )								계
			학력별	박사( ), 석사( ), 학사( ), 전문학사( ), 기타( )								( )
기업연구소 운영현황
입주신청 내용	신청면적(전용)			26.82㎡			입주인원			상주인력( )명
										연구인력( )명
	신청위치			공동연구실 호
	장비설치내역
	협력업체 동반			( )개사, ( )명		입주희망시기					년 월

2. 재무현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2014년	2015년	2016년
①매출액
②자본총계
③영업이익
④영업이익률
⑤부채총계
⑥부채비율
⑦연구개발비
⑧R&D 투자비율

※ ④=(③/①)×100%, ⑥=(⑤/②)×100%, ⑧=(⑦/①)×100%

3. 지식재산권 보유현황

구분	지식재산권명	등록일	보유자

※ 구분 : 특허, 실용신안, 디자인(최근 5년 이내)

4. 투자규모

(단위 : 백만원)

합계	자기자본	타인자본	외국인투자금액	외국인투자비율

Ⅱ. 연구현황

주요 연구분야	기존 주요 연구분야 및 향후 추진하고자 하는 연구분야
시장현황	시장규모, 관련 제품 및 기술동향, 경쟁현황 등
애로사항	애로기술, 시설장비, 인력 등

Ⅲ. 향후 사업계획

R&D 계획	신규 기술 또는 제품개발(시제품제작, 양산기술 개발 계획) , 품질개선 및 공정개선 등
사업화 계획	인력 확보, 자금조달, 판매전략 등

Ⅳ. 병원, 의료기기연구개발센터와 공동연구 및 협력방안

공동연구 및 협력방안	의료기기연구개발센터 의료기기 전주기 지원서비스 및 병원과의 공동연구 등을 통한 향후 R&D/사업화 방안(계획), 최종 성과물

(붙임 3)

의료기기 전주기 지원 사업 특화 지원 분야

특화지원 식약처 의료기기 품목군

1. 의료영상진단 의료기기

- A11000 진단용 엑스선 장치

- A12000 비전리 진단 장치 Non-ionization diagnostic device

- A13000 방사선 진료 장치 Radiologic device

- A31000 의료용 경  Speculums for medical use (일부 한정)

2. 기기에 연계된 소프트웨어

- A26000 내장 기능 검사용 기기 Visceral function testing instruments
(* 기기에 연계된 소프트웨어는 해당 기기 품목을 기준으로 지원 가능)

3. 융복합 의료기기

- 융복합 의료기기 개발 가능
(예: A13 + A25인 의료기기인 경우 융복합 의료기기로 인정)

A11000 진단용 엑스선 장치

A11010.01  전신용전산화단층엑스선촬영장치 [2]  CT system, full-body  복수의 X선 tube와 검출기를 이용하여 서로 다른 각도에서 얻어진 동일 평면상의 자료를 재조합하여 전신의 단층면 영상을 얻는 기구

A11010.02  부위한정용전산화단층엑스선촬영장치 [2]  CT system, limited view field  복수의 X선 tube와 검출기를 이용하여 서로 다른 각도에서 얻어진 동일 평면상의 자료를 재조합하여 두부에서 경부 또는 사지 등의 국소부위의 단층면 영상을 얻는 기구

A11010.03  치과용전산화단층촬영엑스선장치 [2]  Dental x-ray system, panoramic/tomographic, digital  진단을 목적으로 반도체 등을 이용하여 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환하여  치아, 턱 등의 단층면 영상을 얻는 기구로서 치아, 턱 및 구강구조의 파노라마 화상을 촬영하도록 설계되어 있다.

A11010.04  암형전산화단층엑스선촬영장치 [2]  X-ray system, diagnostic, computed tomography, arm  뼈, 치아 등의 경조직 촬영을 목적으로 X선 tube와 검출기를 양끝에 갖춘 지지구조로서 (암, C-Arm형)을 회전하여 서로 다른 각도에서 얻어진 동일 평면상의 자료를 재조합하여 전신 단층면의 영상을 얻는 기구.

A11010.05  일렉트론빔엑스선전산화단층촬영장치 [2]  X-ray system, diagnostic, computed tomography, electronic beam  복수의 X선 tube와 검출기를 이용하여서로 다른 각도에서 얻어진 동일 평면상의 자료를 재조합하여 전신 단층면의 영상을 얻는 전자빔 주사방식 기구

A11020.01  진단용엑스선촬영장치 [2]  X-ray system, general-purpose, analogue  진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 인체를 촬영하는 기구

A11030.01  형광판식엑스선투시촬영장치 [3]  X-ray system, diagnostic, fluorescent scanner  형광판을 사용하여 일반 진단을 목적으로 인체를 투시촬영을 하는 기구

A11040.01  진단용엑스선투시촬영장치 [3]  Fluoroscopic x-ray system, general-purpose, stationary, digital  이미지 인텐시화이어에 따라 인체 해부학적 구조의 엑스선상을 영상화하는 기구

A11040.02  이동형엑스선투시촬영장치 [3]  Fluoroscopic x-ray system, general-purpose, mobile, digital  이미지 인텐시화이어에 따라 인체 해부학적 구조의 엑스선상을 영상화하는 기구로서 이동형이다.

A11050.01  단층촬영용엑스선장치 [2]  Multi-directional tomography x-ray system  인체의 특정 단면을 영상화하는 기구

A11060.01  유방촬영용엑스선장치 [2]  Mammographic x-ray system, stationary, analogue  진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 여성의 가슴을 촬영하는 기구.

A11060.02  디지털유방촬영용엑스선장치 [2]  Mammographic x-ray system, stationary, digital  진단을 목적으로 반도체 등을 이용하여 여성의 가슴을 촬영하는 기구로서 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환하여 영상화한다.

A11060.03  이동형유방촬영용엑스선장치 [2]  Mammographic x-ray system, mobile, analogue  진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 여성의 가슴을 촬영하는 기구로서 바퀴식 이동형이다.

A11060.04  이동형디지털유방촬영용엑스선장치 [2]  Mammographic x-ray system, mobile, digital  진단을 목적으로 반도체 등을 이용하여 여성의 가슴을 촬영하는 바퀴식 이동형 기구로서 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환하여 영상화한다.

A11060.05  포터블유방촬영용엑스선장치 [2]  Mammographic x-ray system, portable, analogue  진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 여성의 가슴을 촬영하는 기구로서 다른 장소로 쉽게 이동할 수 있는 구조로 되어 있다.

A11060.06  포터블디지털유방촬영용엑스선장치 [2]  Mammographic x-ray system, portable, digital  진단을 목적으로 반도체 등을 이용하여 여성의 가슴을 촬영하는 이동형 기구로서 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환하여 영상화한다.

A11070.01  간접촬영용엑스선장치 [2]  Photofluorographic X-ray system   작은 필름에 엑스선상을 기록하는 장치로서 대량 검진에 사용한다

A11080.01  이동형엑스선촬영장치 [2]  X-ray system, diagnostic, mobile, analogue  진단을 위하여 엑스선을 발생시켜 제어하는 기구로서 이동할 수 있는 바퀴가 있다.

A11080.02  포터블엑스선촬영장치 [2]  X-ray system, diagnostic, portable, analogue 진단을 위하여 엑스선을 발생시켜 제어하는 기구로서 다른 장소로 쉽게 이동할 수 있는 구조로 되어 있다.

A11090.01  이동형디지털식순환기용엑스선투시진단장치 [3]  Fluoroscopic x-ray system, angiography, mobile, digital  조영제 주입 후 심장, 혈관계, 림프계를 영상화하는  이동형디지털식  엑스선 투시 진단 장치

A11090.02  이동형아날로그식순환기용엑스선투시진단장치 [3]  Fluoroscopic x-ray system, angiography, mobile, analogue  조영제 주입 후 심장, 혈관계, 림프계를 영상화하는  이동형아날로그식  엑스선 투시 진단장치

A11090.03  거치형디지털식순환기용엑스선투시진단장치 [3]  Fluoroscopic x-ray system, angiography, stationary, digital  조영제 주입 후 심장, 혈관계, 림프계를 영상화하는 거치형디지털식 엑스선 투시 진단 장치

A11090.04  거치형아날로그식순환기용엑스선투시진단장치 [3]  Fluoroscopic x-ray system, angiography, stationary, analogue  조영제 주입 후 심장, 혈관계, 림프계를 영상화하는 거치형아날로그식 엑스선 투시 진단 장치

A11100.01  전신용엑스선골밀도측정기 [3]  Bone absorptiometric x-ray system, dual-energy  뼈 또는 인접 조직에 엑스선을 투과하여 뼈의 밀도와 미네랄 함량을 측정하는 기구

A11100.02  부위한정용엑스선골밀도측정기 [3]  X-ray system, diagnostic, bone absorptiometer, limited view field  손목, 발목 등 인체의 일부분의 뼈 또는 인접 조직에 엑스선을 투과하여 뼈의 밀도와 미네랄 함량을 측정하는 기구

A11110.01  디지털진단용엑스선촬영장치 [2]  X-ray system, diagnostic, general-purpose, digital  반도체 등을 이용하여 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환하여 영상화하는 기구로서 엑스선 발생부를 포함한다.

A11110.02  이동형디지털진단용엑스선촬영장치 [2]  X-ray system, diagnostic, mobile, digital  반도체 등을 이용하여 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환하여 영상화하는 기구로서 엑스선 발생부를 포함하며  이동할 수 있는 바퀴가 있다.

A11110.03  포터블디지털진단용엑스선촬영장치 [2]  X-ray system, diagnostic, portable, digital  반도체 등을 이용하여 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환하여 영상화하는 기구로서 엑스선 발생부를 포함하며 다른 장소로 쉽게 이동할 수 있는 구조로 되어 있다.

A11110.04  디지털치과진단용구강내엑스선촬영장치 [2]  Dental x-ray system, general-purpose, intraoral, digital  진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 구강내에 검출기를 위치시켜 치아, 턱 등을 촬영하는 기구.

A11110.05  디지털치과진단용구강외엑스선촬영장치 [2]  Dental x-ray system, general-purpose, extraoral, digital  진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 구강외에 검출기를 위치시켜 치아, 턱 등을 촬영하는 기구.

A11110.06  디지털치과진단용파노라마엑스선촬영장치 [2]  Dental x-ray system, panoramic, digital  진단을 목적으로 반도체 등을 이용하여 엑스선 투사 신호를 디지털로 전환하여 영상화하는 치아, 턱 등을 촬영하는 기구. 치아, 턱 및 구강구조의 파노라마(넓은 시계)화상을 촬영하도록 설계되어 있다.

A11120.01  치과진단용구강내엑스선촬영장치 [2]  Dental x-ray system, general-purpose, intraoral, analogue  진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 구강내에 필름을 위치시켜 치아, 턱 등을 촬영하는 기구.

A11120.02  치과진단용구강외엑스선촬영장치 [2]  Dental x-ray system, general-purpose, extraoral, analogue  진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 구강외에 필름을 위치시켜 치아, 턱 등을 촬영하는 기구.

A11120.03  치과진단용엑스선투시촬영장치 [3]  Dental x-ray system, panoramic/tomographic, analogue  이미지 인텐시화이어에 따라 치아, 턱  구조의 엑스선상을 영상화하는 기구

A11120.04  치과진단용파노라마엑스선촬영장치 [2]  Dental x-ray system, panoramic, analogue  진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 치아, 턱 등을 촬영하는 기구. 치아, 턱 및 구강구조의 파노라마(넓은 시계)화상을 촬영하도록 설계되어 있다.

A11145.01  엑스선간접촬영용카메라 [1]  Photofluorographic camera, diagnostic imaging  작은 필름을 이용하여 엑스선상을 촬영하는 기구. 어둠상자를 포함하기도 한다

A11150.01  산란엑스선제거용그리드 [1]  X-ray grid, stationary  방사선 촬영시 산란선을 제거하는 고정식 기구

A11150.02  산란엑스선제거용운동그리드 [1]  X-ray grid, moving  방사선 촬영시 산란선을 제거하는 왕복운동식 기구

A11150.03  산란엑스선제거용회전그리드 [1]  X-ray grid, rotating  방사선 촬영시 산란선을 제거하는 회전식 기구

A11160.01  수동식방사선용필름카세트 [1]  X-ray film cassette, manually-operated  방사선 촬영 시 필름을 내장하는 수동식 기구

A11160.02  자동식엑스선필름카세트 [1]  X-ray film cassette, automatic film changing  엑스선 촬영 시 필름을 내장하는 자동식 기구

A11160.03  광휘진성형광판용카세트 [1]  Fluorescence, cassette  광휘진성 형광판을 내장하는 카세트

A11170.01  생검확인용엑스선촬영장치 [2]  Stationary specimen x-ray system  진단을 위하여 엑스선을 이용하여 생검한 조직을 촬영하는 목적으로 사용되는 기기

A12000 비전리 진단 장치 Non-ionization diagnostic device

A12010.01  초전도자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, full-body, superconducting magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 인체의 모든 대상부위(전신)를 단층 촬영하는 기구. 초전도성 자석을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있다.

A12010.02  초전도자석식부위한정용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, extremity imaging, superconducting magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 인체의 두부 등 신체의 일부분을 단층 촬영하는 기구. 초전도성 자석을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있다.

A12010.03  초전도자석식순환기용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, cardiovascular, superconducting magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 심혈관계를 단층 촬영하는 기구. 초전도성 자석을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있다.

A12010.04  초전도자석식유방용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, superconducting magnet, mammographic  핵자기 공명 현상을 이용하여 유방을 단층 촬영하는 기구. 초전도성 자석을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있다.

A12010.05  상전도자석식부위한정용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, extremity imaging, resistive magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 인체의 두부 등 신체의 일부분을 단층 촬영하는 기구. 상전도자석(전자석방식)을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있다.

A12010.06  상전도자석식순환기용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, cardiovascular, resistive magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 심혈관계를 단층 촬영하는 기구. 상전도자석(전자석방식)을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있다.

A12010.07  상전도자석식유방용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, mammographic, resistive magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 유방을 단층 촬영하는 기구. 상전도자석(전자석방식)을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있다.

A12010.08  상전도자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, full-body, resistive magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 인체의 모든 대상부위(전신)를 단층 촬영하는 기구. 상전도자석(전자석방식)을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있다.

A12010.09  영구자석식부위한정용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, extremity imaging, permanent magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 인체의 두부 등 신체의 일부분을 단층 촬영하는 기구. 영구자석을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있다.

A12010.10  영구자석식순환기용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, cardiovascular, permanent magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 심혈관계를 단층 촬영하는 기구. 영구자석을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있다.

A12010.11  영구자석식유방용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, mammographic, permanent magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 유방을 단층 촬영하는 기구. 영구자석을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있다.

A12010.12  영구자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치 [2]  MRI system, full-body, permanent magnet  핵자기 공명 현상을 이용하여 인체의 모든 대상부위(전신)를 단층 촬영하는 기구. 영구자석을 갖추고 있으며 고정형, 이동식 또는 운반형이 있다.

A13000 방사선 진료 장치 Radiologic device

A13010.01  양전자방출전산화단층촬영장치 [2]  PET system  인체 내부에 위치한 양전자 방출 방사성 핵종의 분포와 위치를 탐색하여 단층 영상을 만드는 기구

A13010.02  양전자방출·전산화단층엑스선조합촬영장치 [2]  Nuclear medicine system, positron emission tomography, combination  양전자방출전산화단층촬영장치와 전산화단층엑스선촬영장치를 조합하여 단층 영상을 만드는 기구.

A13020.01  치료용하전입자가속장치 [3]  Accelerator system collimator electron applicator  전자, 양자 등의 대전 입자가 높은 에너지를 갖도록 가속하여 치료에 사용하는 기구

A13030.01  치료용중성자조사장치 [3]  Radionuclide source, therapeutic, neutron activation  높은 에너지의 중성자를 발생시켜 치료에 사용하는 기구

A13040.01  형광스캐너 [2]  X-ray system, diagnostic, fluorescent scanner  인체에 엑스선이나 낮은 에너지의 감마선을 쪼여 유기되는 형광 방사를 측정하는 기구

A13050.01  핵단층촬영장치 [2]  Nuclear, tomography  인체 내의 핵 방사를 탐지하여 특정 부위의 단층면의 영상을 제공하는 기구

A13060.01  방사성핵종재호흡장치 [2]  Radiation, nuclear, breath  기체상, 휘발성 방사성 핵종 또는 방사성 핵종 에어로졸을 환자에게 호흡하게 하여 핵의학 환기 시험 등을 하는 기구

A13070.01  방사선치료용빔조정블록 [2]  Beam block material, therapeutic radiation collimator  방사선원의 빔의 형태를 조정하고자 납과 같은 물질로 만든 기구

A13080.01  수동식근접치료용방사선조사장치 [3]  Radiation interstitial therapy, manually-operated  방사선 치료를 위하여 방사선 물질을 체내 또는 피부 표면에 적용하는 수동식 기구

A13090.01  원격조정식근접치료용방사선조사장치 [3]  Radiation interstitial therapy, teletherapy  방사선 치료를 위하여 방사선 물질을 체내 또는 피부 표면에 적용하는 기구

A13100.01  원격치료용방사선조사장치 [3]  Radiation therapy, teletherapy  환자의 신체와 떨어져 있는 방사선원으로 쬐어 치료를 할 수 있도록 하는 기구

A13110.01  감마카메라 [2]  Gamma camera  방사선 동위 원소의 체내 분포를 검출기로 화상화하는 기구

A13120.01  기능검사용방사선측정장치 [2]  Radiation, diagnostic  체내의 방사선 동위 원소 농도의 시간적 변화를 측정하여 기록하는 장치로서 갑상선 섭취율 측정, 국소 혈류량 산정, 심장 기능의 평가 등에 사용하는 기구

A13130.01  베타계수기 [2]  Radiation survey meter, beta ray  임상 시료에서 방사되는 베타선을 계수하는 기구

A13140.01  감마계수기 [2]  Radiation survey meter, gamma ray  상 시료에서 방사되는 감마선을 계수하는 기구

A13150.01  베타·감마계수기 [2]  Radiation survey meter, gamma ray, beta ray  임상 시료에서 방사되는 베타선과 감마선을 계수하는 기구

A13160.01  감마선골밀도측정기 [2]  Bone absorptiometer, gamma ray  뼈 또는 인접 조직에 감마선 등을 투과시켜 뼈의 밀도와 미네랄 함량을 측정하는 기구

A13170.01  단일광자방출전산화단층촬영장치 [2]  Single photon emission computed tomography system   단일 광자방출전산화단층촬영장치와 전산화단층엑스선 촬영장치를 조합하여 이용하여 단층영상을 만드는 장치.

A13170.02  단일광자방출 전산화단층엑스선조합촬영장치 [2]  Single photon emission computed tomography combination system   단일 광자방출전산화단층촬영장치와 전산화단층엑스선 촬영장치를 조합하여 이용하여 단층영상을 만드는 장치.

A13180.01  치료용엑스선조사장치 [3]  Radiation therapy  방사선  치료용 엑스선을 발생시켜 제어하는 기구

A13190.01  치료용방사선모사장치 [3]  Radiation therapy simulator system  치료에 사용하는 방사선량 또는 위치를 결정하는 데에 사용하는 투시용 또는 촬영용 엑스선 장치

A13200.01  방사선혈액조사장치 [3]  Radiation, blood  림프구를 억제하기 위하여 혈액 제제 등에 방사선을 조사하는 기구

A31000 의료용 경  Speculums for medical use

A31090.05  경성부비강경 [2]  Sinoscope, rigid  부비강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

A31090.06  연성부비강경 [2]  Sinoscope, flexible, fibreoptic  부비강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

A31090.07  비디오연성부비강경 [2]  Sinoscope, flexible, video  부비강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

A31090.08  경성상악동경 [2]  Antroscope, rigid  상악동의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

A31090.09  연성상악동경 [2]  Antroscope, flexible, fibreoptic  상악동의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

A31090.13  경성인두편도경 [2]  Adenoscope  인두편도 비대증 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

A31090.14  경성요관신우경 [2]  Ureterorenoscope, rigid  외요도구에서의 요관 및 신우의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

A31090.15  연성요관신우경 [2]  Ureterorenoscope, flexible, fibreoptic  외요도구에서의 요관 및 신우의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

A31090.16  비디오연성요관신우경 [2]  Ureterorenoscope, flexible, video  외요도구에서의 요관 및 신우의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

A31090.29  경성흉강경 [2]  Thoracoscope, rigid  흉강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

A31090.30  연성흉강경 [2]  Thoracoscope, flexible, fibreoptic  흉강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

A31090.31  비디오연성흉강경 [2]  Thoracoscope, flexible, video  흉강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

A31090.43  비디오경성흉강경 [2]  Thoracoscope, rigid, video  흉강의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 경성 내시경

A31100.01  경성후두경 [1]  Laryngoscope, rigid  후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

A31100.02  연성후두경 [2]  Laryngoscope, flexible, fibreoptic  후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

A31100.03  비디오연성후두경 [2]  Laryngoscope, flexible, video  후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

A31100.04  후두성능검사시스템 [2]  Laryngostroboscope system  후두내 발성부의 기능을 검사하기 위해 사용하는 관찰시스템

A31100.05  연성삽입관용후두경 [2]  Intubation laryngoscope, fibreoptic  기도의 확보를 위해 기관내 튜브의 삽입과 배치를 지원하는데 사용하는 연성 내시경

A31100.06  비디오연성삽관용후두경 [2]  Laryngoscope, intubation, flexible, video  기도의 확보를 위해 기관내 튜브의 삽입과 배치를 지원하는데 사용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

A31100.07  비디오경성후두경 [2]  Laryngoscope, rigid, video  후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 경성 내시경

A31100.08  경성삽입관용후두경 [2]  Intubation laryngoscope, rigid  기도의 확보를 위해 기관내 튜브의 삽입과 배치를 지원하는데 사용하는 경성내시경으로 일회용 블레이드를 포함하고 있다.

A31100.09  비디오경성삽관용후두경 [2]  Laryngoscope, intubation, rigid, video  기도의 확보를 위해 기관내 튜브의 삽입과 배치를 지원하는데 사용하는 영상장치를 갖춘 경성 내시경

A31180.01  경성방광경 [2]  Cystoscope, rigid  요도 또는 상부요로에서의 방광 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

A31180.02  연성방광경 [2]  Cystoscope, flexible, fibreoptic  요도 또는 상부요로에서의 방광 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

A31180.03  비디오연성방광경 [2]  Cystoscope, flexible, video  요도 또는 상부요로에서의 방광 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

A31200.01  경성방광요도경 [2]  Cystourethroscope, rigid  방광 및 남성의 요도(전립선부를 포함)의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

A31200.02  연성방광요도경 [2]  Cystourethroscope, flexible, fibreoptic  방광 및 남성의 요도(전립선부를 포함)의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

A31200.03  비디오연성방광요도경 [2]  Cystourethroscope, flexible, video  방광 및 남성의 요도(전립선부를 포함)의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

A31220.01  절제경 [2]  Rectoscope  전립선 비대의 관찰, 진단, 치료 및 절제에 이용하는 내시경

A31230.01  경성요관경 [2]  Ureteroscope, rigid  요관 및 신우의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

A31230.02  연성요관경 [2]  Ureteroscope, flexible, fibreoptic  요관 및 신우의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

A31240.01  경성신우경 [2]  Nephroscope, rigid  신장, 신우 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

A31240.02  연성신우경 [2]  Nephroscope, flexible, fibreoptic  신장, 신우 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

A31240.03  비디오연성신우경 [2]  Nephroscope, flexible, video  신장, 신우 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

A31310.01  경성코인두경 [2]  Nasopharyngoscope, rigid  코, 인두 및 이관의 인두단을 관찰, 진단, 치료하는 데에 사용하는 경성 내시경

A31310.02  연성코인두경 [2]  Nasopharyngoscope, flexible, fibreoptic  코, 인두 및 이관의 인두단을 관찰, 진단, 치료하는 데에 사용하는 연성 내시경

A31310.03  비디오연성코인두경 [2]  Nasopharyngoscope, flexible, video  코, 인두 및 이관의 인두단을 관찰, 진단, 치료하는 데에 사용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

A31310.04  경성비강경 [2]  Rhinoscope, rigid  외비공으로부터의 비강내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

A31310.05  연성비강경 [2]  Rhinoscope, flexible, fibreoptic  외비공으로부터의 비강내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

A31310.06  비디오연성비강경 [2]  Rhinoscope, flexible, video  외비공으로부터의 비강내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

A31310.07  경성비인후경 [2]  Nasopharyngo-laryngoscope, fibreoptic  비강에서 후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

A31310.08  연성비인후경 [2]  Nasopharyngo-laryngoscope, fibreoptic, flexible  비강에서 후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

A31310.09  비디오연성비인후경 [2]  Nasopharyngo-laryngoscope, fibreoptic, flexible, video  비강에서 후두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

A31360.01  경성귀내시경 [1]  Otoscope, rigid  이과영역, 주로 중이내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

A31360.02  연성귀내시경 [1]  Otoscope, flexible, fibreoptic  이과영역, 주로 중이내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

A31360.03  비디오연성귀내시경 [2]  Otoscope, flexible, video  이과영역, 주로 중이내의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

A31360.04  경성고막경 [1]  Myrinxoscope, rigid  고막 등의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

A31370.01  경성인두경 [1]  Thoracoscope, rigid  인두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 경성 내시경

A31370.02  연성인두경 [1]  Thoracoscope, flexible, fibreoptic  인두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 연성 내시경

A31370.03  비디오연성인두경 [2]  Thoracoscope, flexible, video  인두의 관찰, 진단, 치료에 이용하는 영상장치를 갖춘 연성 내시경

기기에 연계된 소프트웨어

A26000 내장 기능 검사용 기기 Visceral function testing instruments

A26430.01  의료영상처리장치 [1]  System, medical image processing device  의료용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회등을 하는 장치

A26430.02  치과용영상처리장치 [1]  System, image processing device, dental  구강 내 촬영 이미지를 입체상으로 재현하는 장치. 구강용카메라를 포함하기도 한다.

A26430.03  의료영상전송장치소프트웨어 [2]  Picture archiving and communication system, image processing, software  의료용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회와 함께 분석, 전송 처리하는 장치 및 출력하는 장치에 사용되는 소프트웨어

A26430.04  의료영상저장전송장치 [2]  Telemetry system transmitter  의료용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회와 함께 분석, 전송 처리하는 장치 및 출력하는 장치. 소프트웨어를 포함하기도 한다

A26430.05  치과용영상저장전송장치 [2]  Telemetry system transmitter, dental image  치과용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회와 함께 분석, 전송 처리하는 장치 및 출력하는 장치. 소프트웨어를 포함하기도 한다

A26430.06  의료영상분석장치 [2]  Analyser, medical image  의료영상을 획득하여 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치. 소프트웨어를 포함하기도 한다.

A26430.07 휴대형의료영상전송장치소프트웨어 [2]  Mobile picture archiving and communication system  의료영상저장전송장치에 저장된 의료영상을 의료진의 스마트폰 등 이동장치로 전송하여 확대, 축소, 조회하는 소프트웨어

A26430.08  의료영상획득장치 [2]  Medical image, analog to digital transform, DR, CR  컴퓨터 방사선영상 장치(CR), 디지털 방사선 영상장치(DR) 등을 이용하여 의료영상을 디지털로 변환하여 영상을 저장, 전송하는 장치, 소프트웨어를 포함하기도 한다.

A26430.09  치과영상획득장치 [2]  Medical image, analog to digital transform, dental  치과용 의료영상 등을 디지털로 변환하여 영상을 저장, 전송하는 장치, 소프트웨어를 포함하기도 한다.

A26430.10  치과용영상전송장치소프트웨어 [2]  Picture archiving and communication system, dental image processing, software  치과용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회와 함께 분석, 전송 처리하는 장치 및 출력하는 장치에 사용되는 소프트웨어

A26430.11  의료영상분석장치소프트웨어 [2]  Analyser, medical image, software  의료영상을 획득하여 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용가능 하도록 분석하는 장치에 사용하는 소프트웨어

A26430.12  방사선치료계획소프트웨어 [2]  Radiation treatment planning software  획득된 의료용 영상을 이용하여 방사선 모의 치료 및 모의 시술에 사용되는 소프트웨어

A26430.13  의료영상진단보조장치 [3]  Computer aided detection and diagnosis system  의료영상을 사용하여 자동으로 질환의 위치 또는 진단결과를 표시하여 의사의 진단을 보조하는 장치

A26430.14  의료영상진단보조장치소프트웨어 [3]  Computer aided detection and diagnosis system, software  의료영상을 사용하여 자동으로 질환의 위치 또는 진단결과를 표시하여 의사의 진단을 보조하는 장치에 사용하는 소프트웨어